
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от     05.06.2026     №     1188


Ставки платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом или которые не приняли на общем собрании решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

	Наименование работы (услуги)
	Периодичность
	Ставка платы
за 1 кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц с НДС, руб.



	1
	2
	3

	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов 

	1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	–
	–

	1.1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений
	2 раза в год
	0,004

	1.2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением
	–
	–

	признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов
	2 раза в год
	0,004

	коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах 
с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами
	То же
	0,004

	1.3 при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
	–
	0,009

	1.4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; 
при выявлении нарушений – восстановление их работоспособности
	2 раза в год
	0,035

	2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
	–
	–

	2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
	1 раз в месяц
	0,026

	2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
	1 раз в неделю
	0,090

	2.3 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств 
на них, устранение выявленных неисправностей
	То же
	0,443

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирных домов
	–
	–

	3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств
	1 раз в месяц
	0,065

	3.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры 
и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен 
к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 
	2 раза в год
	0,004

	3.3 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения 
от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней
	То же
	0,004

	3.4 выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен
	″
	0,035

	3.5 в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
	–
	0,235

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
	–
	–

	4.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний
	2 раза в год
	0,010

	4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит
	То же
	0,005

	4.3 выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила
	″
	0,005

	4.4 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями
	2 раза в год
	0,064

	4.5 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев 
к конструкциям перекрытия (покрытия)
	То же
	0,009

	4.6 при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,196

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов 
	–
	–

	5.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
	2 раза в год
	0,001

	5.2 контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами
	То же
	0,001

	5.3 выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами
	″
	0,001

	5.4 контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами
	″
	0,002

	5.5 при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,018

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов
	–
	–

	6.1 контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
	2 раза в год
	0,001

	6.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах 
с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий
	То же
	0,001

	6.3 выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий
	″
	0,001

	6.4 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания
	″
	0,062

	6.5 при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,133

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
	–
	–

	7.1 проверка кровли на отсутствие протечек
	1 раз в месяц
	0,083

	7.2 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше
	1 раз в квартал
	0,011

	7.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической 
и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов 
на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока
	То же
	0,024

	7.4 проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов 
на эксплуатируемых крышах
	″
	0,003

	7.5 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
	″
	0,008

	7.6 контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи 
и сосулек
	1 раз в месяц 
в период с октября по апрель
	0,010

	7.7 осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 
для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной 
и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий
	То же
	0,021

	7.8 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
	1 раз в месяц
	0,111

	7.9 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
	1 раз в месяц 
в период с октября по апрель
	0,092

	7.10 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами
	1 раз в квартал
	0,058

	7.11 проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель
	1 раз в полгода
	0,018

	7.12 проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов
	То же
	0,018

	7.13 проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей
	1 раз в квартал
	0,102

	7.14 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – незамедлительное их устранение; 
в остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,845

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
	–
	–

	8.1 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях
	2 раза в год
	0,012

	8.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях 
в домах с железобетонными лестницами
	То же
	0,003

	8.3 выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам
	″
	0,003

	8.4 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами
	″
	0,013

	8.5 при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,057

	8.6 проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах 
с лестницами по стальным косоурам
	2 раза в год
	0,033

	8.7 проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами
	То же
	0,160

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
	–
	–

	9.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков
	1 раз в месяц
	0,041

	9.2 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов 
в подъезды (домовые знаки и т.д.)
	1 раз в полгода
	0,004

	9.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
	То же
	0,002

	9.4 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
	″
	0,004

	9.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
	1 раз в месяц
	0,198

	9.6 при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,318

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах
	1 раз в полгода
	0,021

	11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов 
	1 раз в месяц
	0,576

	12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме
	То же
	0,538

	13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	″
	0,633

	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов
	–
	–

	14.1 проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода
	2 раза в месяц
	0,075

	14.2 при выявлении засоров – незамедлительное их устранение
	–
	0,619

	14.3 чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования
	1 раз в неделю
	0,334

	14.4 при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,295

	15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	–
	–

	15.1 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции 
и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем
	1 раз в полгода
	0,026

	15.2 контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума 
при работе вентиляционной установки
	Ежедневно
	0,469

	15.3 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них

	1 раз в месяц 
в период с сентября по май
	0,012

	15.4 устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров 
в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
	1 раз в квартал
	0,004

	15.5 проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения
	1 раз в полгода
	0,045

	15.6 контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления
	1 раз в месяц
	0,043

	15.7 сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха
	1 раз в полгода
	0,002

	15.8 контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	1 раз в квартал
	0,022

	15.9 при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	–
	0,092

	15(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах
	3 раза в год
	0,523

	16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов 
в многоквартирных домах
	1 раз в год
	3,100

	17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов 
и водоподкачек в многоквартирных домах
	–
	–

	17.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах
	1 раз в неделю
	0,243

	17.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) 
и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления 
и водоснабжения и герметичности оборудования
	Ежедневно
	0,676

	17.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов 
и водоподкачек
	1 раз в год
	0,149

	17.4 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений
	То же
	0,027

	17.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	1 раз в неделю
	1,287

	18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
	–
	–

	18.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
	1 раз в неделю
	1,402

	18.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) 
и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления 
и водоснабжения и герметичности систем
	Ежедневно
	0,774

	18.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
	1 раз в неделю
	0,038

	18.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	1 раз в полгода
	0,044

	18.5 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
	Ежедневно
	1,266

	18.6 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации
	То же
	1,544

	18.7 переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока
	1 раз в полгода
	0,006

	18.8 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 
на водопроводе
	1 раз в год
	0,122

	18.9 очистка и промывка водонапорных баков
	То же
	0,015

	18.10 проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов
	1 раз в 4 дня
	3,866

	18.11 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	0,013

	19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
	–
	–

	системы отопления
	1 раз в год
	0,036

	системы горячего водоснабжения
	То же
	0,036

	20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах
	–
	–

	20.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	1 раз в 3 года
	0,372

	20.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
	1 раз в квартал
	0,018

	20.3 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
	2 раза в месяц
	4,187

	20.4 контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации
	1 раз в месяц
	0,192

	20.5 обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)
	–
	–

	21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*
	–
	1,317**

	21(1). Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания автономной газовой котельной, являющейся общим имуществом в многоквартирном доме
	–
	–

	мощностью до 1000 кВт включительно
	–
	7,068

	мощностью от 1001 до 2000 кВт включительно
	–
	3,465

	мощностью свыше 2001 кВт 
	–
	2,709

	22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) 
в многоквартирном доме
	–
	9,965

	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 

	23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме***
	–
	6,696

	24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года***
	–
	1,462

	25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года***
	–
	1,730

	26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов
	–
	13,266

	26(1). Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок
	–
	1,991

	26(2). Организация накопления отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	–
	

	27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	–
	0,831

	28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	–
	3,478

	29. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома
	–
	0,003

	
* Размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, размер платы за установку (за исключением случаев, предусмотренных правилами технологического присоединения газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям) и замену такого оборудования рассчитываются в соответствии с частью 9 статьи 157.3 Жилищного кодекса Российской Федерации.
** Ставка платы действует до вступления в силу постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утверждающего цены (стоимость) услуг по техническому обслуживанию единицы внутридомового газового оборудования 
в многоквартирном доме, а также цены (стоимость) работ по установке и замене такого оборудования.
*** Периодичность выполнения работ определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее – Постановление № 290) и Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Примечания
1. В ставках платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме учтены в том числе расходы:
на услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (8,8609 %).
2. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не учтена в ставках платы 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
3. В отношении каждого многоквартирного дома перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, определяется из числа услуг и работ, включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением 
№ 290, с учетом:
конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного 
для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома;
наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, их технического состояния;
наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома.
4. Ставки платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме рассчитаны на периодичность, предусмотренную в настоящем приложении. По решению собственников помещений в многоквартирном доме может устанавливаться иная периодичность оказания услуг и выполнения работ, отличная 
от периодичности, предусмотренной в настоящем приложении.
5. Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Размер платы за содержание жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях – исходя из площади этих комнат). Размер платы за содержание жилого помещения в коммунальной квартире 
и в многоквартирном доме коридорного и секционного типа определяется путем умножения размера платы в расчете на 1 кв. м общей площади жилого помещения на жилую площадь занимаемого жилого помещения и на переводной коэффициент, отражающий соотношение общей площади коммунальной квартиры (дома, секции) и жилой площади (площади занимаемых комнат) в коммунальной квартире (доме, секции).
7. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность оказания таких услуг 
и выполнения таких работ, размер платы за содержание жилого помещения подлежит изменению в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
8. Сведения об оказании услуг и выполнении работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, отражаются в соответствующих актах лицами, ответственными за содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.
9. Организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, должны обеспечить свободный доступ 
к информации об оказываемых услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
о порядке и условиях их оказания и выполнения, об их стоимости путем ее размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.02.2024 № 79/пр «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».




